法语
/*Contrôle CH1*/
/*Contrôle CH2*/
/*Contrôle CH3*/
/*Contrôle CH4*/
/*Contrôle CH5*/
/*Contrôle CH6*/
/*Contrôle CH7*/
/*Contrôle CH8*/
/*Minuterie   Ouvrir*/
/*Minuterie   pause*/
/*Minuterie    Réinitialiser*/
/*Type 4WS (avant)*/
/*Type 4WS (inversé)*/
/*Type 4WS (même)*/
/*Type 4WS (arrière)*/
/*Dual ESC       (avant)  */
/*Dual ESC       (4WD)   */
/*Dual ESC       (arrière) */
/*Gain gyro             */
/*Groupe de gain gyro */
/*CH1             */
/*CH2             */
/*CH3             */
/*CH4             */
/*CH5             */
/*CH6             */
/*CH7             */
/*CH8             */
/*         ON   */
/*                 Fermer*/
/*Annuler*/
/*Prévio */
/*Suivant */
/*Réinitialiser*/
/*← */
/*→ */
/*Supprimer*/
/*Annuler*/
/*Confirmer*/
/*Renommer le modèle*/
/*Renommer le nom*/
/*Modèle */
/*Tension de batterie faible*/
/*Snapshot réussi ! */
/*Système*/
/*Outils */
/*Basique */
/*Télémétrie*/
/*Courbe*/
/*Mélange */
/*Modèle */
/*Carte SD*/
/*Info */
/*Home */
/*Réglage fin ST*/
/*Réglage fin TH*/
/*Réglage fin*/
/*Télémétrie*/
/*Voltage du récepteur*/
/*Voltage de la batterie moteur*/
/*RPM*/
/*Température*/
/*Signal RSSI*/
/*℃ */
/*Canaux*/
/*Vue servo*/
/*Valeur*/
/*Minuteur*/
/*Télémétrie*/
/*Clef */
/*Fonction */
/*Statut*/
/*Menu système */
/*Langue */
/*Réglage du bureau */
/*Réglage du thème système*/
/*Rétroéclairage*/
/*Son*/
/*Batterie */
/*Paramètres vibrations*/
/*Réglage des LED */
/*Entrée externe sortie */
/*Réglage du bouton HOME*/
/*Étalonnage*/
/*Menu Outils */
/*Sélection fine / cadran*/
/*Sélection commutateur*/
/*Réglage de la capture d'écran*/
/*Minuteur*/
/*Liste de tours */
/*Tableau d'index*/
/*Tableau des rapports de vitesse */
/*Menu de base*/
/*Sélection récepteur*/
/*Vue du servo*/
/*Réglage de la gâchette*/
/*Canaux inverser*/
/*Sous-taille */
/*Point final */
/*Sécurité intégrée*/
/*Accélération*/
/*Condition*/
/*ralentim*/
/*Double taux*/
/*Limiteur de canaux*/
/*Réglage du canaux*/
/*Menu Télémétrie */
/*Liste de capteurs*/
/*Réglage du capteur*/
/*Voix*/
/*Courbe de course*/
/*Courbe de direction*/
/*Courbe d'accélérateur */
/*Courbe de frein*/
/*Retard de direction*/
/*Retard de l'accélérateur*/
/*Contrôle de traction*/
/*A.B.S. */
/*Démarrage du moteur */
/*Coupe moteur*/
/*Réglage du mélange*/
/*Mélange de direction */
/*Mélange de freins */
/*Mélange gyroscopique*/
/*Mélange de 4WS*/
/*Mélange dual ESC */
/*Mélange de GPS*/
/*Mélange de réservoirs */
/*Mélange programmable */
/*Mélange d'inclinaison */
/*Sélection modèle*/
/*Carte SD*/
/*Information */
/*Sélection modèle*/
/*Précédent*/
/*Suivant */
/*" " */
/*Sélection modèle*/
/*Copie du modèle*/
/*Coller le modèle */
/*Supprimer le modèle */
/*Renommer*/
/*Réinitialiser*/
/*Annuler*/
/*Etes-vous sûr de sélectionner le modèle*/
/*Vous êtes sûr de copier le modèle*/
/*Copier*/
/*a*/
/*Vous êtes sûr de supprimer le modèle*/
/*Vous êtes sûr de renommer le modèle*/
/*Vous êtes sûr de réinitialiser le modèle*/
/*Le modèle utilisé*/
/*Interdire la suppression*/
/*Erreur de données de copie */
/*Veuillez copier à nouveau */
/*Confirmer*/
/*Annuler*/
/*Information */
/*Nom d'utilisateur*/
/*Langue */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/*Réinitialiser données d'usine*/
/*Il réinitialisera et supprimera tous les paramètres du modèle. Êtes - vous sûr de vouloir réinitialiser les données de l'usine?*/
/*Confirmer*/
/*Annuler*/
/*Réinitialiser paramètres du système*/
/*Êtes-vous sûr de réinitialiser les paramètres du système ?*/
/*NULL */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH3 */
/*CH4 */
/*CH5 */
/*CH6 */
/*CH7 */
/*CH8 */
/*NULL */
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*NULL */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Direction*/
/*Déclencheur */
/*NULL */
/*Son*/
/*Avertissement1*/
/*Avertissement2*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement10*/
/*Avertissement11*/
/*Avertissement12*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement14*/
/*Avertissement15*/
/*Avertissement16*/
/*Avertissement17*/
/*Avertissement18*/
/*Avertissement19*/
/*Avertissement20*/
/*Confirmer*/
/*Annuler*/
/*Réglage du rétroéclairage*/
/*Rétroéclairage*/
/*Toujours ouvert*/
/*Diminuer*/
/*Diminution du temps*/
/*Commutateur*/
/*INH */
/*Paramètres sonores*/
/*Son*/
/*Autres paramètres */
/*Mode voix*/
/*Volume normal*/
/*Volume d'alerte*/
/*Volume vocal*/
/*Durée*/
/*Fréquence + */
/*Presione el botón para transmitir */
/*Tout*/
/*Pas de tonalité*/
/*Alarme seule*/
/*Silence */
/*Contenu récent uniquement*/
/*Les 1er et dernier contenus opérés*/
/*Tout le contenu*/
/*Voltage de l'émetteur*/
/*Voltage*/
/*Tension actuelle*/
/*Calibrer*/
/*Minimum */
/*Maximum */
/*Voltage d'alarme*/
/*Son d'alarme*/
/*Intervalle */
/*Fermer automatique*/
/*Voltage*/
/*Type1*/
/*Année*/
/*Mois */
/*Jour */
/*Heure */
/*Minute */
/*Seconde*/
/*Date/Heure */
/*Date */
/*Temps*/
/*Temps total*/
/*Mode d'affichage*/
/*Réinitialiser*/
/*Temps total*/
/*Date/Heure */
/*Temps total*/
/*Réglage des LED */
/*Luminosité*/
/*Type de LED*/
/*Toujours ouvert*/
/*Breathe*/
/*Rétroéclairage*/
/*Fermer*/
/*Étalonnage*/
/*Roue*/
/*Déclencheur */
/*Bouton*/
/*Point final */
/*Point final */
/*Point final */
/*Test tactile */
/*Cliquez pour sortir du test */
/*Étalonnage.....*/
"/*Déclencheur/roue/rotatif 
étapes de calibrage du bouton :   

1.au maximum  
2.au minimum  
3.au neutre  
4.attendre que la valeur se stabilise
5.cliquer sur ""calibrage terminé"".   */"
/*Molette/Trigger/Bouton tournant*/
/*Minimum */
/*Neutral */
/*Maximum */
/*Étalonnage terminé*/
/*Pink*/
/*Jaune*/
/*Vert*/
/*Cyan*/
/*Gris */
/*Noir*/
/*Blanche*/
/*Personnalisé */
/*Annuler*/
/*Couleur secondaire*/
/*Rouge*/
/*Vert*/
/*Bleu*/
/*Confirmer*/
/*Annuler*/
/*Réglage du bureau */
/*Moment du toucher*/
/*Réglage du thème système*/
/*Thème intégré*/
/*Thème 1*/
/*Thème 2*/
/*Thème 3*/
/*Thème 4*/
/*Thème 5*/
/*Thème personnalisé*/
/*Thème*/
/*Fond de page */
/*Font*/
/*SET */
/*CH1 occupée*/
/*CH2 occupée*/
/*CH3 occupée*/
/*CH4 occupée*/
/*CH5 occupée*/
/*CH6 occupée*/
/*CH7 occupée*/
/*CH8 occupée*/
/*NULL */
/*Réglage fin de la direction*/
/*Réglage fin accélérateur*/
/*Réglage fin du bouton*/
/*Volets*/
/*Переключатель соотношения*/
/*Sous-juste CH1*/
/*Sous-juste CH2*/
/*Sous-juste CH3*/
/*Sous-juste CH4*/
/*Sous-juste CH5*/
/*Sous-juste CH6*/
/*Sous-juste CH7*/
/*Sous-juste CH8*/
/*Accélération(avant)*/
/*Accélération (frein1)*/
/*Accélération (frein2)*/
/*Accélération (frein3)*/
/*Courbe de direction*/
/*Courbe d'accélérateur */
/*Retard  ST(tour)*/
/*Retard  ST(retour)*/
/*Retard TH (tour/haut)*/
/*Retard  TH (tour/milieu)*/
/*Retard  TH (tour/bas)*/
/*Retard TH (retour/haut)*/
/*Retard  TH (retour/milieu)*/
/*Retard  TH (retour/bas)*/
/*ABS(retour frein1)*/
/*ABS (retarder le frein1)*/
/*ABS (frein de circulation1)*/
/*ABS(retour frein2)*/
/*ABS (retarder le frein2)*/
/*ABS (frein de circulation2)*/
/*ABS(retour frein3)*/
/*ABS (retarder le frein3)*/
/*ABS (frein de circulation3)*/
/*Contrôle de traction (retour)*/
/*Contrôle de traction (retard)*/
/*Contrôle de traction (cycle) */
/*Taux de frein(frein1)*/
/*Frein EXP(frein1) */
/*Retard du frein(frein1)*/
/*Taux de frein(frein2)*/
/*Frein EXP(frein2) */
/*Retard du frein(frein2)*/
/*Taux de frein(frein3)*/
/*Frein EXP(frein3) */
/*Retard du frein(frein3)*/
/*Taux de frein 2/3*/
/*Mélange d'inclinaison (RUD->FLP) */
/*Mélange d'inclinaison (FLP->RUD) */
/*ralentim*/
/*Prog. mixage1 A*/
/*Prog. mixage1 B */
/*Prog. mixage2 A */
/*Prog. mixage2 B */
/*Prog. mixage3 A*/
/*Prog. mixage3 B */
/*Prog. mixage4 A */
/*Prog. mixage4 B */
/*Prog. mixage5 A */
/*Prog. mixage5 B */
/*Prog. mixage6 A */
/*Prog. mixage6 B */
/*Prog. mixage7 A */
/*Prog. mixage7 B */
/*Prog. mixage8 A */
/*Prog. mixage8 B */
/*Taux avant 4WS*/
/*Taux arrière 4WS*/
/*Dual ESC */
/*Double ratio ESC*/
/*Gain gyro */
/*Ackermann*/
/*Condition*/
/*Commutation du point final */
/*Taux de frein neutre*/
/*Taux de croisière*/
/*Sélection fine / cadran*/
/*Fonction */
/*Dir.*/
/*Étape */
/*Ni. */
/*Inv. */
/*Buzzer*/
/*Voix d'alerte*/
/*Voix du systèmer*/
/*Voix de l'utilisateur*/
/*Auto*/
/*Aucun */
/*Buzz1*/
/*Buzz2*/
/*Buzz3*/
/*Buzz4*/
/*Buzz5*/
/*Buzz6*/
/*Buzz7*/
/*Buzz8*/
/*Avertissement1*/
/*Avertissement2*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement10*/
/*Avertissement11*/
/*Avertissement12*/
/*Avertissement13*/
/*Avertissement14*/
/*Avertissement15*/
/*Avertissement16*/
/*Avertissement17*/
/*Avertissement18*/
/*Avertissement19*/
/*Avertissement20*/
/*Réglage de la tonalité du clavier*/
/*Source Audio*/
/*Buzzer*/
/*Audition*/
/*Arrêter l'audition*/
/*NULL */
/*Condition1<-->2 */
/*Condition1 */
/*Condition2 */
/*Condition3 */
/*Condition4 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange8*/
/*A.B.S(frein1) */
/*A.B.S(frein2) */
/*A.B.S(frein3) */
/*Contrôle de traction*/
/*Commutation type 4WS*/
/*4WS type1(avant) */
/*4WS type2(inverser) */
/*4WS type3(même) */
/*4WS type4(arrière) */
/*Dual ESC (avant) */
/*Dual ESC(4WD) */
/*Dual ESC (arrière) */
/*Mélange gyroscopique*/
/*Gain gyro */
/*Groupe de gain gyro */
/*CPS mixage1*/
/*CPS mixage2 */
/*CPS mixage3 */
/*CPS mixage4 */
/*Frein */
/*Démarrage du moteur */
/*Coupe moteur*/
/*ralentim*/
/*Frein neutre */
/*Début de la minuterie */
/*Réinitialisation du minuteur*/
/*Capture d'écran*/
/*Rétroéclairage*/
/*Annonces audio*/
/*Arrêter la parole*/
/*Commutation du point final */
/*Contrôle des croisières*/
/* Переключатель соотношения*/
/*Sélection commutateur*/
/*Fonction */
/*Dir. */
/*Type */
/*Commutateur de direction (SS) */
/*Commutateur de déclenchement（TS）*/
/*Ni. */
/*Inv. */
/*Jog */
/*Serrure*/
/*Paramètres sonores*/
/*Source Audio*/
/*Voix du systèmer*/
/*Arrêter l'audition*/
/*Menu système */
/*Menu utilisateur */
/*Ajustement du verrouillage*/
/*Sélection modèle*/
/*Canaux inverser*/
/*Sous-taille */
/*Réglage du point final */
/*Courbe d'accélérateur */
/*Courbe de direction*/
/*Courbe de frein*/
/*Vitesse*/
/*Sécurité intégrée */
/*Sélection récepteur*/
/*Menu modèle */
/*Contrôle de traction*/
/*A.B.S. */
/*Accélération*/
/*ralentim*/
/*Coupe moteur*/
/*Début*/
/*Mélange de direction */
/*Mélange de freins */
/*Programme. mixage */
/*Mélange gyroscopique*/
/*Mélange de 4WS*/
/*Mélange de GPS*/
/*Mélange de réservoirs */
/*Mélange d'inclinaison */
/*Dual ESC */
/*Limiteur de canaux*/
/*S.BUS gyro */
/*Connexion ESC*/
/*Minuteur*/
/*Liste de tours */
/*Déploiement du tableau */
/*Tableau des rapports de vitesse */
/*Menu système */
/*Sélection Couper*/
/*Sélection commutateur*/
/*Paramètres accélérateur*/
/*Sélection canaux*/
/*Commutation à double rapport*/
/*Condition*/
/*Revue des servos*/
/*Télémétrie*/
/*Liste de capteurs*/
/*Menu Capteur */
/*Réinitialisation des données*/
/*Sélection du bouton HOME*/
/*Push */
/*Pression longue*/
/*Menu utilisateur */
/*Mise en marche/arrêt */
/*Entrée externe sortie */
/*Mode de sortie du protocole*/
/*Mode Multimédia */
/*Sortie d'alimentation USB*/
/*Fenêtre pop-up*/
/*Sortie audio*/
/*Entrée vidéo */
/*Fermer */
/*Ouvrir*/
/*Auto*/
/*Paramètres vibrations*/
/*Vibration au toucher*/
/*Sens du toucher*/
/*Sens de l'alerte*/
/*Vibration*/
/*Sélection captures d'écran*/
/*Commutateur */
"/* Attention!    
Les captures d'écran prendront 3 à 5 secondes, l'écran cessera de se rafraîchir et la carte mémoire ne sera pas enfichable.*/"
/*Réglage de la minuterie*/
/*Minuteur*/
/*Temps actuel*/
/*Temps d'alarme*/
/*Mode */
/*Voix*/
/*Début*/
/*Réinitialiser*/
/*Autres*/
/*Vibrateur*/
/*Gâchette d'accélérateur*/
/*Minuteur*/
/*Type1*/
/*Type1*/
/* Minuteur de clics de bureau*/
/*Temps de montée */
/*Minuterie de rebours*/
/*Minuterie de tours*/
/*Minuterie de navigation par tour*/
/*NULL */
/*Type1*/
/*Type2*/
/*Type3*/
/*Liste de tours */
/*Total*/
/*Moyenne */
/*Réinitialiser*/
/*Tableau d'index*/
/*Pinion */
/*Stimuler */
/*Diamètre*/
/*Étape */
/*Tableau des rapports de vitesse */
/*Pinion */
/*Stimuler */
/*2ème rapport de vitesse*/
/*Paramètres du récepteur*/
/*Mode ID enfant */
/*ID de l'enfant */
"/* Le remplacement du protocole du récepteur nécessite une nouveau reliage.
Vous confirmez ? */"
/*Liste des récepteurs */
/*Liste des récepteurs */
/*Sélection du protocole */
/*Réglage de l'ID de filiale*/
"/* Conseil :
Le niveau de résolution de la sortie PWM du protocole FHSS V1 est de 2048. 
Le niveau de résolution de la sortie PWM du protocole FHSS V2 est de 4096, le FHSS V2 peut réaliser un fonctionnement plus précis. (R8FG_V1.0 ne supporte pas le protocole FHSS V2)*/"
/*Vue du servo*/
/*Paramètres de déclenchement*/
/*Ratio*/
/*Frein neutre */
/*Taux de frein*/
/*Commutateur */
/*Avant 100: frein 0*/
/*Contrôle des croisières*/
/*Accélérateur taux*/
/*Boutons de réglage*/
/*Avant 50: frein 50*/
/*Avant 70: frein 30*/
/*Avant 100: frein 0*/
/*Canaux inverser*/
/*Canaux1*/
/*Canaux2*/
/*Canaux3*/
/*Canaux4*/
/*Canaux5*/
/*Canaux6*/
/*Canaux7*/
/*Canaux8*/
/*Sous-taille */
/*Canaux1*/
/*Canaux2*/
/*Canaux3*/
/*Canaux4*/
/*Canaux5*/
/*Canaux6*/
/*Canaux7*/
/*Canaux8*/
/*Réglage du point final */
/*Commutation du point final */
/*Sécurité intégrée */
/*Canaux1*/
/*Canaux2*/
/*Canaux3*/
/*Canaux4*/
/*Canaux5*/
/*Canaux6*/
/*Canaux7*/
/*Canaux8*/
/*Accélération*/
/*Neutral */
/*Avance*/
/*Frein1*/
/*Frein2*/
/*Frein3*/
/*Limiteur de canaux*/
/*Taux de direction/frein*/
/*Sélection commutateur*/
/*Taux de direction*/
/*Sélection commutateur*/
/*Taux de frein*/
/*Fermer*/
/*ON */
/*ralentim*/
/*Statut*/
/*Commutateur */
/*Commutateur de fonction */
/*Taux d'inactivité*/
/*Fermer*/
/*NULL */
/*Direction*/
/*Accélérateur*/
/*Bouton*/
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Commutateur de direction */
/*Commutateur de déclenchement */
/*Direction2*/
/*Roue à gauche*/
/*Roue à droite*/
/*Dual ESC 1 */
/*Dual ESC 2 */
/*Direction 4WS1*/
/*Direction 4WS2*/
/*Direction de l'inclinaison*/
/*Volets inclinés*/
/*CPS mixage1 */
/*CPS mixage2 */
/*CPS mixage3 */
/*CPS mixage4 */
/*Frein 2*/
/*Frein 3*/
/*Mélange gyroscopique*/
/*Réglage du canaux*/
/*Canaux1*/
/*Canaux2*/
/*Canaux3*/
/*Canaux4*/
/*Canaux5*/
/*Canaux6*/
/*Canaux7*/
/*Canaux8*/
/*--------- */
/*Signal du récepteur*/
/*Voltage du récepteur*/
/*Voltage de l'émetteur*/
/*EXT Tension*/
/*Capteurs actuel*/
/*Capteurs tachymétriques*/
/*Température*/
/*GPS */
/*Liste de capteurs*/
/*Liste de capteurs1*/
/*Liste de capteurs2*/
/*Liste de capteurs3*/
/*Liste de capteurs4*/
/*Liste de capteurs5*/
/*Liste de capteurs6*/
/*Liste de capteurs7*/
/*Précédent*/
/*Suivant */
/*Réglage du capteur*/
/*Réglage du capteur1*/
/*Réglage du capteur2*/
/*Réglage du capteur3*/
/*Réglage du capteur4*/
/*Réglage du capteur5*/
/*Réglage du capteur6*/
/*Réglage du capteur7*/
/*Précédent*/
/*Suivant */
/*Signal du récepteur*/
/*Signal actuel*/
/*Minimum */
/*Type de son d'alarme*/
/*Type de vibration*/
/*Limite d'alarme*/
/*Intervalle d'alarme */
/*Buzzer*/
/*Interdire*/
/*Mode1 */
/*Mode2 */
/*Mode3 */
/*Interdire*/
/*xxx Tension*/
/*Voltage actuelle*/
/*Minimum */
/*Type de son d'alarme*/
/*Type de vibration*/
/*Voltage d'alarme*/
/*Intervalle d'alarme */
/*Buzzer*/
/*Interdire*/
/*Voltage du récepteur*/
/*Voltage de la batterie moteur*/
/*Mode1 */
/*Mode2 */
/*Mode3 */
/*Interdire*/
/*Capteur*/
/*Données actuelles*/
/*Maximum */
/*Type de son d'alarme*/
/*Type de vibration*/
/*Limite */
/*Minimum */
/*Type de son d'alarme*/
/*Type de vibration*/
/*Limite */
/*Buzzer*/
/*Interdire*/
/*Voix*/
/*Vibration1*/
/*Interdire*/
/*Mode1 */
/*Mode2 */
/*Mode3 */
/*Annonces audio*/
/*Auto*/
/*Bouton de diffusion */
/*Intervalle de diffusion */
/*Bouton d'arrêt de la diffusion*/
/*EXP */
/*VTR*/
/*Points multiples */
/*Courbe de direction*/
/*Type*/
/*Rapide / lent*/
/*Taux d'EXP*/
/*Réglage fin (gauche)*/
/*Réglage fin (droite)*/
/*VTR point */
/*Rapide*/
/*Lent*/
/*EXP */
/*Taux de VTR*/
/*VTR*/
/*Courbe d'accélérateur */
/*Type */
/*Taux*/
/*Rapide / lent*/
/*Taux d'EXP*/
/*Rapide*/
/*Taux de VTR*/
/*Point */
/*Lent*/
/*Courbe de frein*/
/*Courbe de frein1*/
/*Courbe de frein2*/
/*Courbe de frein3*/
/*Rapide / lent*/
/*Taux d'EXP*/
/*Rapide*/
/*Taux de VTR*/
/*Point */
/*Lent*/
/*Courbe de frein*/
/*Type */
/*Taux*/
/*Retard de direction*/
/*Tourner */
/*Retour*/
/*Retard de l'accélérateur*/
/*Mode */
/*Tourner */
/*Retour*/
/*Haute*/
/*Moyen */
/*Faible*/
/*Point1 */
/*Point2 */
/*Annonces audio*/
/*Tout point*/
/*Point de Haut et bas*/
/*Trois points */
/*Contrôle de traction*/
/*Mélange */
/*Retour de l'accélérateur*/
/*Retard*/
/*Vitesse du cycle*/
/*Taux d'intervalle*/
/*Point de déclenchement */
/*Mode de déclenchement */
/*ON */
/*Fermer*/
/*Normal */
/*Inverser */
/*A.B.S. */
/*A.B.S.1 */
/*A.B.S.2 */
/*A.B.S.3 */
/*A.B.S. */
/*A.B.S. */
/*Gâchette de direction */
/*Canaux de frein*/
/*Retour du frein*/
/*Retard*/
/*Vitesse du cycle*/
/*Taux d'intervalle*/
/*ST déclenche le démarrage*/
/*A.B.S déclencher pour commencer */
/*Mode de déclenchement */
/*ON */
/*Fermer*/
/*CH2 */
/*Normal */
/*Inverser */
/*Accélérateur activé*/
/*Commutateur de mode*/
/*Point de déclenchement */
/*Points prédéfinis*/
/*Statut*/
/*Point de déclenchement */
/*Points prédéfinis*/
/*Prêt*/
/*Sélection commutateur*/
/*Fermer*/
/*Déclencheur */
/*Coupe moteur*/
/*Commutateur de mode */
/*Sélection commutateur*/
/*Points prédéfinis*/
/*Statut*/
/*Points prédéfinis*/
/*Prêt*/
/*Fermer*/
/*Déclenchement */
/*Mélange de direction */
/*Mélange */
/*Ackermann*/
/*Taux*/
/*Gauche*/
/*Droite*/
/*Direction1*/
/*Direction2*/
/*Gauche*/
/*Droite*/
/*Gauche*/
/*Droite*/
/*ST1 */
/*ST2 */
/*ST CH1 */
/*ST CH2 */
/*Commutateur*/
/*Taux de frein*/
/*CH1 */
/*CH5 */
/*Mélange de freins */
/*Frein1*/
/*Frein2*/
/*Frein3*/
/*Canaux de frein*/
/*Taux de frein*/
/*Retard du frein*/
/*ST mélange (gauche) */
/*ST mélange (droite) */
/*Taux de frein 2/3*/
/*CH2 */
/*Canaux7*/
/*CH8 */
/*Mélange gyroscopique*/
/*Mélange */
/*Canaux mélange*/
/*Type de gyro*/
/*CH1 */
/*Gyro intégrée */
/*Gain gyro */
/*Groupe 1 */
/*Gain1 */
/*Gain2 */
/*Normal */
/*Groupe 2 */
/*Gain3 */
/*Gain4 */
/*Normal */
/*Mélange gyroscopique*/
/*Gain courant */
/*Commutateur de gain */
/*Commutateur de type de groupe de gain */
/*Gain type switch */
/*Commutateur de mélange gyro*/
/*Groupe 1 */
/*Gain1 */
/*Gyro intégrée */
/*Gain1 */
/*Gain2 */
/*Gain4 */
/*Gain3 */
/*NULL */
/*Groupe 1 */
/*Groupe 2 */
/*Normal */
/*AVCS*/
/*4WS mixage */
/*Mélange */
/*Mode MIX*/
/*Type 4WS*/
/*4WS CH1 */
/*4WS CH2 */
/*Taux de CH1*/
/*Taux de CH2*/
/*Mode1 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*ST1 */
/*ST2 */
/*4WS mixage */
/*Sélection commutateur*/
/*Taux avant*/
/*Taux de mixage arrière*/
/*Changement de mode*/
/*Avant*/
/*Inverser */
/*Même*/
/*Arrière*/
/*Type1*/
/*Type2*/
/*Type3*/
/*Type4*/
/*Mélange dual ESC */
/*Mélange */
/*Mode MIX*/
/*Mode de réglage */
/*Canaux ESC1*/
/*Canaux ESC2*/
/*Taux ESC1*/
/*Taux ESC2*/
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Mélange dual ESC */
/*Sélection commutateur*/
/*Dual ESC switch */
/*Vitesse d'entraînement*/
/*Dual ESC (avant) */
/*Dual ESC (4WD) */
/*Dual ESC (arrière) */
/*Mélange de GPS*/
/*CPS mixage1 */
/*CPS mixage2 */
/*CPS mixage3 */
/*CPS mixage4 */
/*Mélange de GPS*/
/*Mélange */
/*Déclencheur CH*/
/*Opération CH */
/*Mode de déclenchement */
/*Point1 */
/*Point2 */
/*Point3 */
/*Point4 */
/*Mode d'opération */
/*Vitesse du cycle*/
/*Point1 */
/*Point2 */
/*CH1 */
/*CH8 */
/*Neutral */
/*Eteint jusqu'au déclenchement du flash*/
/*Commutateur de fonction */
/*Neutral */
/*Gauche*/
/*Droite*/
/*Deux côtés*/
/*Commutateur SP */
/*Eteint jusqu'au déclenchement du flash*/
/*Flash jusqu'à ce qu'il soit désactivé */
/*Désactivé jusqu'à ce qu'il soit activé*/
/*On jusqu'à ce qu'il soit désactivé */
/*Mélange de GPS*/
/*Mélange en réservoir*/
/*Mélange */
/*Canaux mélange*/
/*Taux de mixage*/
/*Gauche*/
/*Droite*/
/*Limite avant */
/*Limite arrière */
/*Avance*/
/*Retour*/
/*Gauche*/
/*Droite*/
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Mélange d'inclinaison */
/*Mélange */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Taux de CH1*/
/*Taux de CH2*/
/*Volets*/
/*Gouvernail à battre*/
/*Volet à la barre */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*EXP */
/*VTR*/
/*Points multiples */
/*Mélange d'inclinaison */
/*Sélection commutateur*/
/*Volets*/
/*RUD->FLP*/
/*FLP->RUD */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Programme. mélange1 */
/*Type de courbe*/
/*Rapide / lent*/
/*Décalage*/
/*Taux de courbe*/
/*Taux d'EXP*/
/*Réglage fin (gauche)*/
/*Réglage fin (droite)*/
/*Taux de mixage*/
/*Gauche*/
/*Droite*/
/*Lent*/
/*Programme. mélange1 */
/*Type de courbe*/
/*Rapide / lent*/
/*Décalage*/
/*Point */
/*Taux de courbe*/
/*Taux de VTR*/
/*Réglage fin (gauche)*/
/*Réglage fin (droite)*/
/*Taux de mixage*/
/*Gauche*/
/*Droite*/
/*Lent*/
/*Programme. mélange1 */
/*Type de courbe*/
/*Décalage*/
/*Taux de point*/
/*Points multiples */
/*Programme. mélange1 */
/*Sélection commutateur*/
/*Mélange */
/*Mode MIX*/
/*Mode de réglage */
/*Canaux mélange*/
/*Maître*/
/*Esclave */
/*Accélérateur*/
/*Direction*/
/*Programme. mélange*/
/*Rapide*/
/*Lent*/
/*Dernier*/
/*Suivant */
"""/*occupant ce canaux !

Voulez-vous le remplacer ? */"""
/*Oui*/
/*NON */
"/*Utilisez ce bouton!

Voulez - vous le remplacer? */"
/*Mode entrée-sortie*/
/*Paramètres d'entrée vidéo*/
/*Luminosité*/
/*Contraste*/
/*Saturation*/
/*Couleurs*/
/*Aucune opération*/
/*Avertissement*/
/*Heure d'alarme*/
/*Type d'alarme*/
/*Arrêt automatique*/
/*Temps d'arrêt*/
/*Null*/
/*Buzz*/
/*Voix*/
/*Conflit de noms de modèles*/
/*Veuillez d'abord éteindre le récepteur pour éviter les accidents*/
/*Voulez-vous un arrêt forcé?*/
/*Retourner*/
/*Minimum*/
/*Médiane*/
/*Maximum*/
/*Configuration rapide*/
"/*!""""#$%&'()*+,-./
0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~
*/"
/*Vitesse des servos*/
/*Modèle d'interaction*/
/*Commutateur de sortie multiprotocole*/
/*Adresse de téléchargement du manuel:*/
