西班牙语
/*control CH1 */
/*control CH2 */
/*control CH3 */
/*control CH4 */
/*control CH5 */
/*control CH6 */
/*control CH7 */
/*control CH8 */
/*Temporizador Encendido */
/*Temporizador Pausa */
/*Temporizador Reinicio */
/*Tipo 4WS (frontal)   */
/*Tipo 4WS (reversa) */
/*Tipo 4WS (igual) */
/*Tipo 4WS (trasero) */
/*Doble CEV (delantero) */
/*Doble CEV  (4WD) */
/*Doble CEV  (trasero) */
/*Ganancia del giroscopio */
/*Grupo de ganancia del giroscopio */
/*CH1  */
/*CH2 */
/*CH3 */
/*CH4 */
/*CH5 */
/*CH6 */
/*CH7 */
/*CH8 */
/*ACTIVO */
/*APAGADO */
/*Cancelar */
/*Previo */
/*Próximo */
/*Reiniciar */
/*← */
/*→ */
/*Borrar */
/*Cancelar */
/*Confirmar */
/*Renombrar el modelo */
/*Renombrar el usuario */
/*Modelo */
/*Bajo voltaje de la batería */
/*Instantánea exitosa! */
/*Sistema */
/*Instrumentos */
/*Los básicos */
/*Telemetría */
/*Curva */
/*Mezclando */
/*Modelo */
/*Tarjeta SD */
/*Información */
/*Home */
/*Afinar ST */
/*Afinar TH */
/*Afinar/Marcar */
/*Telemetría */
/*Voltaje del receptor */
/*Voltaje de la batería del motor */
/*RPM */
/*Temperatura */
/*Señal RSSI */
/*℃ */
/*Canal */
/*Vista de servos */
/*Valor */
/*Temporizadores */
/*Telemetría */
/*Llave */
/*Función */
/*Estado */
/*Menu del sistema */
/* Idioma*/
/*Configurar escritorio */
/*Configurar tema del sistema */
/*Luz del fondo */
/*Sonido */
/*Batería */
/*Ajuste de vibración */
/*Configuración de LED */
/*Entrada y salida externa */
/*Configurar el botón HOME */
/*Calibración */
/*Menú de instrumentos */
/*Selección de Recorte/ marcación */
/*Seleccionar interruptor */
/*Configuración de captura de pantalla */
/*Temporizador */
/*lista de vueltas */
/*Desplegar gráfico */
/*Gráfico de ratio de transmisión */
/*Menú base */
/*Seleccionar receptor */
/*Vista de servos */
/*Configuración del gatillo */
/*Canal inverso */
/*Recorte secundario */
/*Punto final */
/*A prueba de fallos */
/*Aceleración */
/*Condición */
/*Inactivo */
/*Relación doble*/
/*Limitador de canal */
/*Configuración de canal */
/*Menú de telemetría */
/*Lista de sensores */
/*Configuración de sensores */
/*Voz */
/*Menú Racing*/
/*Curva de dirección */
/*Curva de aceleración */
/*Curva de freno */
/*Retraso de dirección */
/*Retraso del acelerador */
/*Control de tracción */
/*A.B.S. */
/*arranque de motor*/
/*Corte de motor */
/*Ajuste de mezcla */
/*Mezcla de dirección */
/*Mezcla de frenos */
/*Mezcla giroscópica */
/*Mezcla de 4WS */
/*Mezcla de ESC dual */
/*Mezcla de CPS */
/*Mezcla de tanques */
/*Mezcla programable */
/*Mezcla de inclinación */
/*Seleccionar modelo */
/*Tarjeta SD */
/*Información */
/*Seleccionar modelo */
/*Anterior */
/*Próximo */
/*” ” */
/*Seleccionar modelo */
/*Copiar modelo */
/*Pegar modelo */
/*Eliminar modelo */
/*Renombrar */
/*Reiniciar */
/*Cancelar */
/*¿Estás seguro de seleccionar el modelo? */
/*¿Estás seguro de copiar el modelo? */
/*Copiar */
/*a */
/*¿Estás seguro de eliminar los datos? */
/*¿Estás seguro de cambiar el nombre del modelo? */
/*¿Estás seguro de reiniciar el modelo? */
/*El modelo que está utilizando */
/*Inhibir eliminar */
/*Error al copiar datos */
/*Por favor copia de nuevo */
/*Confirmar */
/*Cancelar */
/*Información */
/*Nombre de usuario */
/*Idioma */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/*Restablecer datos de fábrica */
"/*Se restablecerá y eliminará
Todos los ajustes del modelo.
¿Estás seguro de restablecer
los datos de fábrica? */"
/*Confirmar */
/*Cancelar */
/*Restablecer datos de fábrica */
/*¿Estás seguro de restablecer la configuración del sistema? */
/*NULO */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH3 */
/*CH4 */
/*CH5 */
/*CH6 */
/*CH7 */
/*CH8 */
/*NULO */
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*NULO */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Dirección */
/*Gatillo */
/*NULO */
/*Sonido */
/*Aviso1 */
/*Aviso2 */
/*Aviso3 */
/*Aviso4 */
/*Aviso5 */
/*Aviso6 */
/*Aviso7 */
/*Aviso8 */
/*Aviso9 */
/*Aviso10 */
/*Aviso11 */
/*Aviso12 */
/*Aviso13 */
/*Aviso14 */
/*Aviso15 */
/*Aviso16 */
/*Aviso17 */
/*Aviso18 */
/*Aviso19 */
/*Aviso20 */
/*Confirmar */
/*Cancelar */
/*Ajuste de luz de fondo */
/*Luz de fondo */
/*Siempre activo */
/*Disminuir */
/*Disminuir el tiempo */
/*Cambiar */
/*INH */
/*Ajuste de sonido */
/*Sonido */
/*Otro ajuste */
/*Modo de voz */
/*Volumen normal */
/*Volumen de aviso */
/*Volumen de voz */
/*Duración */
/*Frecuencia + */
/*Presione el botón para transmitir */
/*Todos */
/*Sin tono de tecla */
/*Solo alarma */
/*Silencio */
/*Solo contenido más nuevo */
/*El primer y último contenido operativo */
/*Todo el contenido */
/*Voltaje del transmisor */
/*Voltaje */
/*Coltaje de corriente*/
/*Calibrar */
/*Mínimo */
/*Máximo */
/*Voltaje de alarma */
/*Sonido de alarma */
/*Intervalo */
/*Apagado automático */
/*Voltaje */
/*Tipo 1 */
/*Año */
/*Mes */
/*Día */
/*Hora */
/*Minuto */
/*Segundo */
/*Fecha y hora */
/*Fecha */
/*Tiempo */
/*Tiempo total */
/*Modo de visualización */
/*Reiniciar */
/*Tiempo total */
/*Fecha/Hora */
/*Tiempo total */
/*Configuración de LED */
/*Brillo */
/*Tipo de LED */
/*Siempre activo */
/*Respirar */
/*Luz de fondo */
/*APAGADO */
/*Calibración */
/*Rueda */
/*Gatillo */
/*Botón giratorio */
/*Punto final */
/*Punto final */
/*Punto final */
/*Prueba táctil */
/*Haga clic para salir de la prueba */
/*Calibrando… */
"/*Gatillo/Rueda/Rotatorio
Pasos de calibración de la perilla:
1.a máximo
2. al mínimo
3.a neutral
4. Espere a que el valor se estabilice
5.Haga clic en ”calibración finalizada” */"
/*Rueda/gatillo/botón giratorio */
/*Mínimo */
/*Neutral */
/*Máximo */
/*Calibración finalizada */
/*Rosado */
/*Amarillo */
/*Verde */
/*cian */
/*Gris */
/*Negro */
/*Blanco */
/*Personalizado */
/*Cancelar */
/*Color secundario */
/*Rojo */
/*Verde */
/*Azul */
/*Confirmar */
/*Cancelar */
/*Configurar el escritorio */
/*Tiempo de toque */
/*Configurar el tema del sistema */
/*Tema incorporado */
/*Tema 1 */
/*Tema 2 */
/*Tema 3 */
/*Tema 4 */
/*Tema 5 */
/*Tema personalizado */
/*Tema */
/*Fondo */
/*Fuente */
/*ESTABLECER */
/*CH1 ocupado */
/*CH2 ocupado */
/*CH3 ocupado */
/*CH4 ocupado */
/*CH5 ocupado */
/*CH6 ocupado */
/*CH7 ocupado */
/*CH8 ocupado */
/*NULO */
/*Ajuste de la dirección */
/*Ajuste del acelerador */
/*Ajuste del botón giratorio */
/*Solapa */
/*Cambio de doble tasa*/
/*Sub-ajuste CH1 */
/*Sub-ajuste CH2 */
/*Sub-ajuste CH3 */
/*Sub-ajuste CH4 */
/*Sub-ajuste CH5 */
/*Sub-ajuste CH6 */
/*Sub-ajuste CH7 */
/*Sub-ajuste CH8 */
/*Aceleración (adelante) */
/*Aceleración (freno1) */
/*Aceleración (freno2) */
/*Aceleración (freno3) */
/*Curva de dirección */
/*Curva de aceleración */
/*Retraso ST (giro) */
/*Retraso ST (retorno) */
/*Retraso TH (giro/alto) */
/*Retraso TH (giro/medio) */
/*Retraso TH (giro/baja) */
/*RetrasoTH (retorno / alto) */
/*RetrasoTH (retorno/medio) */
/*Retraso TH(retorno/baja) */
/*ABS (freno de retorno1) */
/*ABS (freno de retardo1) */
/*ABS (freno de ciclo1) */
/*ABS (freno de retorno2) */
/*ABS (freno de retardo2) */
/*ABS (freno de ciclo2) */
/*ABS (freno de retorno3) */
/*ABS (freno de retardo3) */
/*ABS (freno de ciclo3) */
/*Control de tracción (retorno) */
/*Control de tracción (retraso) */
/*Control de tracción (ciclo) */
/*Tasa de frenado (freno1) */
/*Freno EXP (freno1) */
/*Retraso del freno (freno 1) */
/*Tasa de frenado (freno2) */
/*Freno EXP (freno2) */
/*Retraso del freno (freno2) */
/*Tasa de frenado (freno3) */
/*Freno EXP (freno3) */
/*Retraso del freno (freno3) */
/*Tasa de freno 2/3*/
/*Mezcla de inclinación (RUD->FLP) */
/*Mezcla de inclinación (FLP->RUD) */
/*Inactivo */
/*prog. mezcla 1 A */
/*prog. mezcla 1 B */
/*prog. mezcla 2 A */
/*prog. mezcla 2 B */
/*prog. mezcla 3 A */
/*prog. mezcla 3 B */
/*prog. mezcla 4 A */
/*prog. mezcla 4 B */
/*prog. mezcla 5 A */
/*prog. mezcla 5 B */
/*prog. mezcla 6 A */
/*prog. mezcla 6 B */
/*prog. mezcla 7 A */
/*prog. mezcla 7 B */
/*prog. mezcla 8 A */
/*prog. mezcla 8 B */
/*Tasa delantera 4WS */
/*Tasa trasera 4WS */
/*ESC doble */
/*Relación ESC doble */
/*gGanancia giroscópica */
/*Ackerman */
/*Condición */
/*Interruptor de punto final */
/*Tasa de frenado neutral*/
/*Tasa de crucero*/
/*Selección de recorte/marcación */
/*Función */
/*tú. */
/*Paso */
/*Ni. */
/*Rvdo. */
/*Zumbador */
/*Voz de advertencia */
/*Voz del sistema */
/*Voz personalizada */
/*Auto */
/*NINGUNO */
/*Pitido1 */
/*Pitido2 */
/*Pitido3 */
/*Pitido4 */
/*Pitido5 */
/*Pitido6 */
/*Pitido7 */
/*Pitido8 */
/*Aviso1 */
/*Aviso2 */
/*Aviso3 */
/*Aviso4 */
/*Aviso5 */
/*Aviso6 */
/*Aviso7 */
/*Aviso8 */
/*Aviso9 */
/*Aviso10 */
/*Aviso11 */
/*Aviso12 */
/*Aviso13 */
/*Aviso14 */
/*Aviso15 */
/*Aviso16 */
/*Aviso17 */
/*Aviso18 */
/*Aviso19 */
/*Aviso20 */
/*Configuración del tono de tecla */
/*Fuente de audio */
/*Zumbador */
/*Audición */
/*Detener la audición */
/*NULO */
/*Condición 1<-->2 */
/*Condición1 */
/*Condición2 */
/*Condición3 */
/*Condición4 */
/*Programa. Mezcla1 */
/*Programa. Mezcla2 */
/*Programa. Mezcla3 */
/*Programa. Mezcla4 */
/*Programa. Mezcla5 */
/*Programa. Mezcla6 */
/*Programa. Mezcla7 */
/*Programa. Mezcla8 */
/*A.B.S (freno 1) */
/*A.B.S (freno 2) */
/*A.B.S (freno 3) */
/*Control de tracción */
/*Cambio de tipo 4WS */
/*4WS tipo1 (delantero) */
/*4WS tipo 2 (reversa) */
/*4WS tipo3 (mismo) */
/*4WS tipo4 (trasero) */
/*Doble ESC (delantero) */
/*ESC doble (4WD) */
/*Doble ESC (trasero) */
/*Mezcla giroscópica */
/*Ganancia giroscópica */
/*Grupo de ganancia giroscópica */
/*Mezcla CPS1 */
/*Mezcla CPS2 */
/*Mezcla CPS3 */
/*Mezcla CPS4 */
/*Freno */
/*arranque de motor*/
/*Corte de motor */
/*Inactivo */
/*Freno neutro */
/*Inicio del temporizador */
/*Reinicio del temporizador */
/*La captura de pantalla */
/*Luz del fondo */
/*Transmisión de voz */
/*Detener la reproducción */
/*Interruptor de punto final */
/*Control de crucero*/
/*Cambio de doble tasa*/
/*Seleccionar interruptor */
/*Función */
/*Dir. */
/*Escribe */
/*Interruptor de dirección (SS) */
/*Interruptor de gatillo (TS) */
/*Ni. */
/*Rev.. */
/*Empujoncito */
/*Bloquear */
/*Ajuste de sonido */
/*Fuente de audio */
/*Voz del sistema */
/*Detener la audición */
/*Menú del sistema */
/*Menú del usuario */
/*Bloqueo de ajuste */
/*Seleccionar modelo */
/*Canal inverso */
/*Recorte secundario */
/*Ajuste del punto final */
/*Curva de aceleración */
/*Curva de dirección */
/*Curva de freno */
/*Velocidad */
/*Fallar-seguro */
/*Seleccionar receptor */
/*Menú del modelo */
/*Control de tracción */
/*ABDOMINALES. */
/*Aceleración */
/*Inactivo */
/*Corte de motor */
/*Comienzo */
/*Mezcla de dirección */
/*Mezcla de frenos */
/*Mescla de programa */
/*Mezcla giroscópica */
/*Mezcla de 4WS */
/*Mezcla de CPS */
/*Mezcla de tanques */
/*Mezcla de inclinación */
/*ESC doble */
/*Limitador de canal */
/*Giroscopio S.BUS */
/*Conectar ESC  */
/*Temporizador */
/*Lista de vueltas */
/*Gráfico de despliegue */
/*Gráfico de ratio de engranajes */
/*Menú del sistema */
/*Seleccionar recorte */
/*Seleccionar interruptor */
/*Ajuste del acelerador */
/*Seleccionar canal */
/*Cambio de doble tasa*/
/*Condición */
/*Revisión de servos */
/*Telemetría */
/*Lista de sensores */
/*Menú de sensores */
/*Restablecimiento de datos */
/*Selección del botón HOME */
/*Empujar */
/*Pulsación larga */
/*Menú del Usuario */
/*Encendido / apagado */
/*Entrada y salida externa */
/*Modo de salida de protocolo */
/*Modo multimedia */
/*Salida de alimentación USB */
/*ventana emergente */
/*Salida de audio */
/*Entrada de video */
/*Cerrar */
/*Abrir */
/*Auto */
/*Ajuste de vibración */
/*Vibración por tacto */
/*Sentido del tacto */
/*Sentido de aviso */
/*Vibración */
/*Seleccionar captura de pantalla */
/*Interruptor */
"/*¡Atención!
Las capturas de pantalla tardarán de 3 a 5 segundos, la pantalla dejará de actualizarse y no inserte/retire la tarjeta SD*/"
/*Configuración del temporizador */
/*Temporizador */
/*Tiempo actual */
/*Tiempo de alarma */
/*Modo */
/*Voz */
/*Comienzo */
/*Reiniciar */
/*Otro */
/*Vibrador */
/*Gatillo del acelerador */
/*Temporizador */
/*Tipo 1 */
/*Tipo 1 */
/*Temporizador de clics de escritorio*/
/*Iniciar el temporizador */
/*Temporizador de combustible */
/*Temporizador de vueltas */
/*Temporizador de navegación de vueltas */
/*NULO */
/*Tipo 1 */
/*Tipo 2 */
/*Tipo 3 */
/*Lista de vueltas */
/*Total */
/*Promedio */
/*Reiniciar */
/*Desplegar gráfico */
/*Piñón */
/*Estimular */
/*Diámetro */
/*Paso */
/*Gráfico de ratio de engranaje */
/*Piñón */
/*Estimular */
/*2da ratio de engranaje */
/*Configuración del receptor*/
/*Modo de ID de niño */
/*ID del niño */
"/*La sustitución del protocolo receptor requiere una nueva reencuadernación.
¿Lo confirma? */"
/*Lista de receptores */
/*Lista de receptores */
/*Selección de Protocolo*/
/*Configuración de ID de subsidiaria*/
"/*Pista:
El nivel de resolución de salida PWM del protocolo FHSS V1 es 2048. 
El nivel de resolución de salida PWM del protocolo FHSS V2 es 4096, FHSS V2 puede lograr un funcionamiento más preciso.(R8FG_V1.0 no admite el protocolo FHSS V2)*/"
/*Vista de servos */
/*Configuración del gatillo*/
/*Relación */
/*Freno neutro */
/*Tasa de frenado */
/*Interruptor */
/*Adelante 100: Freno 0 */
/*Control de crucero*/
/*Acelerador exponencial*/
/*Botones de sintonización*/
/*Adelante 50: Freno 50 */
/*Adelante 70: Freno 30 */
/*Adelante 100: Freno 0 */
/*Canal inverso */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*Recorte secundario */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*Ajuste del punto final */
/*Interruptor de punto final */
/*Fallar-seguro */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*Aceleración */
/*Neutral */
/*Delantero */
/*Freno1 */
/*Freno2 */
/*Freno3 */
/*Limitador de canal */
/*Tasa de dirección/freno */
/*Seleccionar interruptor */
/*Tasa de dirección */
/*Seleccionar interruptor */
/*Tasa de frenado */
/*APAGADO */
/*ACTIVO */
/*Inactivo */
/*Estado */
/*Interruptor  */
/*Interruptor de función */
/*Tasa de inactividad */
/*APAGADO */
/*NULO */
/*Direccion */
/*Acelerador */
/*Botón giratorio */
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Interruptor de dirección */
/*interruptor de gatillo */
/*Dirección 2 */
/*Rueda a la izquierda */
/*Rueda a la derecha */
/*ESC doble 1 */
/*ESC doble 2 */
/*Dirección 4WS1 */
/*Dirección 4WS2 */
/*Dirección de inclinación */
/*Solapa basculante */
/*Mezcla CPS1 */
/*Mezcla CPS2 */
/*Mezcla CPS3 */
/*Mezcla CPS4 */
/*Freno 2 */
/*Freno 3 */
/*Mezcla giroscópica */
/*Configuración de canal */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*--------- */
/*Señal del receptor */
/*Voltaje del receptor */
/*Voltaje del transmisor */
/*Voltaje extra */
/*Sensor actual */
/*Sensor de revoluciones */
/*La temperatura */
/*GPS */
/*Lista de sensores */
/*Lista de sensores1 */
/*Lista de sensores2 */
/*Lista de sensores3 */
/*Lista de sensores4 */
/*Lista de sensores5 */
/*Lista de sensores6 */
/*Lista de sensores7 */
/*Anterior */
/*próximo */
/* Configurar el sensor   */
/* Configurar el sensor1 */
/* Configurar el sensor2 */
/* Configurar el sensor3 */
/* Configurar el sensor4 */
/* Configurar el sensor5 */
/* Configurar el sensor6 */
/* Configurar el sensor7 */
/*Anterior */
/*Próximo */
/*Señal del receptor */
/*Señal del corriente */
/*Mínimo */
/*Tipo de sonido de alarma */
/*Tipo de vibración */
/*Límite de alarma */
/*Intervalo de alarma */
/*Zumbador */
/*Inhibir */
/*Modo1 */
/*Modo2 */
/*Modo3 */
/*Inhibir */
/*Voltaje xxx */
/*Voltaje de corriente */
/*Mínimo */
/*Tipo de sonido de alarma */
/*Tipo de vibración */
/*Voltaje de alarma */
/*Intervalo de alarma */
/*Zumbador */
/*Inhibir */
/*Voltaje del receptor */
/*Voltaje de la batería del motor */
/*Modo1 */
/*Modo2 */
/*Modo3 */
/*Inhibir */
/*Sensor xxx */
/*Datos de corriente */
/*Máximo */
/*Tipo de sonido de alarma */
/*Tipo de vibración */
/*Límite */
/*Mínimo */
/*Tipo de sonido de alarma */
/*Tipo de vibración */
/*Límite */
/*Zumbador */
/*Inhibir */
/*Voz */
/*Vibración1 */
/*Inhibir */
/*Modo1 */
/*Modo2 */
/*Modo3 */
/*Transmisión de voz */
/*Auto */
/*Botón de emisión */
/*Intervalo de transmisión */
/*Botón para detener la emisión*/
/*EXP */
/*VTR */
/*Punto múltiple */
/*Curva de dirección */
/*Tipo */
/*Rápido/Lento */
/*Tasa de EXP */
/*Sintonía fina (izquierda) */
/*Sintonía fina (derecha) */
/*punto VTR */
/*Rápido */
/*Lento */
/*EXP */
/*Tasa de VTR */
/*VTR */
/*Curva de aceleración */
/*Escribe */
/*Velocidad */
/*Rápido/Lento */
/*Tasa de EXP */
/*Rápido */
/*Tasa de VTR */
/*Punto */
/*Lento */
/*Curva de freno */
/*Curva de freno1 */
/*Curva de freno2 */
/*Curva de freno3 */
/*Rápido/Lento */
/*Tasa de experiencia */
/*Rápido */
/*Tasa de VTR */
/*Punto */
/*Lento */
/*Curva de freno */
/*Escribe */
/*Tasa */
/*Retraso de dirección */
/*Giro */
/*Devolver */
/*Retraso del acelerador */
/*Modo */
/*Giro */
/*Devolver */
/*Alto */
/*Medio */
/*Bajo */
/*Punto 1 */
/*Punto2 */
/*Todos los modos */
/*Todos los puntos */
/*Punto alto-bajo */
/*Tres puntos */
/*Control de tracción */
/*Mezclando */
/*Retorno del acelerador */
/*Demora */
/*Velocidad del ciclo */
/*Tasa de intervalo */
/*Punto de ruptura */
/*Modo de disparo */
/*ACTIVO */
/*APAGADO */
/*Normal */
/*Reverso */
/*A.B.S. */
/*A.B.S.1 */
/*A.B.S.2 */
/*A.B.S.3 */
/*A.B.S. */
/*A.B.S. */
/*Gatillo de dirección */
/*Canal de freno */
/*Retorno de freno */
/*Demora */
/*Velocidad del ciclo */
/*Tasa de intervalo */
/*Gatillo ST para comenzar */
/*Gatillo A.B.S para empezar */
/*Modo de disparo */
/*ACTIVO */
/*APAGADO */
/*CH2 */
/*Normal */
/*Reverso */
/*Acelerador de arranque */
/*Cambio de modo */
/*Punto de ruptura */
/*Punto preestablecido */
/*Estado */
/*Punto de ruptura */
/*Punto preestablecido */
/*Listo */
/*Seleccionar interruptor */
/*APAGADO */
/* Gatillo */
/*Corte de motor */
/*Interruptor de modo */
/*Seleccionar interruptor */
/*Punto preestablecido */
/*Estado */
/*Punto preestablecido */
/*Listo */
/*APAGADO */
/*Generar */
/*Mezcla de dirección */
/*Mezclando */
/*Ackerman */
/*Velocidad */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Dirección1 */
/*Dirección2 */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*ST1 */
/*ST2 */
/*ST CH1 */
/*ST CH2 */
/*Cambiar */
/*Tasa de frenado */
/*CH1 */
/*CH5 */
/*Mezcla de frenos */
/*Freno1 */
/*Freno2 */
/*Freno3 */
/*Canal de freno */
/*Tasa de frenado */
/*Retardo de frenado */
/*Mezcla ST (izquierda) */
/*En la mezcla (derecha) */
/*Tasa de freno 2.3 */
/*CH2 */
/*Canal 7 */
/*CH8 */
/*Mezcla giroscópica */
/*Mezclando */
/*Canal */
/*Tipo de giroscopio */
/*CH1 */
/*Giroscopio incorporado */
/*Ganancia giroscópica */
/*Grupo 1 */
/*Ganancia1 */
/*Ganancia2 */
/*Normal */
/*Grupo 2 */
/*Ganancia3 */
/*Ganancia4 */
/*Normal */
/*Mezcla giroscópica */
/*Ganancia de corriente */
/*Interruptor de ganancia */
/*Interruptor de tipo de grupo de ganancia */
/*Interruptor de tipo de ganancia */
/*Interruptor de mezcla giroscópica */
/*Grupo 1 */
/*ganancia1 */
/*Giroscopio incorporado */
/*Ganancia1 */
/*Ganancia2 */
/*Ganancia3 */
/*Ganancia4 */
/*NULO */
/*Grupo 1 */
/*Grupo 2 */
/*Normal */
/*AVCS */
/*Mezcla 4WS */
/*Mezclando */
/*Modo MEZCLA */
/*Tipo 4WS */
/*4WS CH1 */
/*4WS CH2 */
/*Tasa CH1 */
/*Tasa de CH2 */
/*Modo1 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*ST1 */
/*ST2 */
/*Mezcla 4WS */
/*Seleccionar interruptor */
/*Tasa delantera */
/*Tasa de mezcla trasera */
/*Cambio de modalidad */
/*Frente */
/*Reverso */
/*Mismo */
/*Trasero */
/*Tipo 1 */
/*Tipo 2 */
/*Tipo 3 */
/*Tipo 4 */
/*Mezcla ESC dual */
/*Mezclando */
/*Modo MEZCLA */
/*Modo de recorte */
/*Canal ESC1 */
/*Canal ESC2 */
/*Tasa ESC1 */
/*Tasa ESC2 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Mezcla ESC dual */
/*Seleccionar interruptor */
/*Interruptor doble ESC */
/*Velocidad de conducción */
/*Doble ESC (delantero) */
/*Doble ESC (4WD) */
/*Doble ESC (trasero) */
/*Mezcla de CPS */
/*Mezcla CPS1 */
/*Mezcla CPS2 */
/*Mezcla CPS3 */
/*Mezcla CPS4 */
/*Mezcla de CPS */
/*Mezclando */
/*Disparar CH */
/*Operación CH */
/*Modo de gatillo */
/*Punto 1 */
/*Punto 2 */
/*Punto 3 */
/*Punto 4 */
/*Modo de operación */
/*Velocidad del ciclo */
/*Punto1 */
/*Punto2 */
/*CH1 */
/*CH8 */
/*Neutral */
/*Apagado hasta que se activa para parpadear */
/*Interruptor de función */
/*Neutral */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Ambos lados */
/*Interruptor de picosegundo */
/*Apagado hasta que se activa para parpadear */
/*Parpadeo hasta que se activa para apagar */
/*Apagado hasta que se active */
/*Encendido hasta que se active para apagar */
/*Mezcla de CPS */
/*Tanque de mezcla */
/*Mezclando */
/*Canal de mezcla */
/*Tasa de mezcla */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Límite de reenvío */
/*Límite posterior */
/*Delantero */
/*Atrás */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Mezcla de inclinación */
/*Mezclando */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Tasa CH1 */
/*Tasa de CH2 */
/*Solapa */
/*Timón para batir */
/*Flap al timón */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*EXP */
/*VTR */
/*Punto múltiple */
/*Mezcla de inclinación */
/*Seleccionar interruptor */
/*Solapa */
/*RUD->FLP */
/*FLP->RUD */
/*Programa. Mezcla */
/*Programa. Mezcla 1 */
/*Programa. Mezcla 2 */
/*Programa. Mezcla 3 */
/*Programa. Mezcla 4 */
/*Programa. Mezcla 5 */
/*Programa. Mezcla 6 */
/*Programa. Mezcla 7 */
/*Programa. Mezcla 8 */
/*Programa. Mezcla 1 */
/*Tipo de curva */
/*Rápido/Lento */
/*Compensar */
/*Tasa de curva */
/*Tasa de EXP */
/*Afinar (L) */
/*Afinar (R) */
/*Tasa de mezcla */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Lento */
/*Programa. Mezclando1 */
/*Tipo de curva */
/*Rápido/Lento */
/*Compensar */
/*Punto */
/*Tasa de curva */
/*tasa de VTR */
/*Afinar (L) */
/*Afinar(R) */
/*Tasa de mezcla */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Lento */
/*Programa. Mezclando1 */
/*Tipo de curva */
/*Compensar */
/*Tasa de puntos */
/*Punto múltiple */
/*Programa. Mezclando1 */
/*Seleccionar interruptor */
/*Mezclando */
/*Modo MEZCLA */
/*Modo de recorte */
/*Canal de mezcla */
/*Controlar */
/*Esclavo */
/* Acelerador  */
/*Direccion */
/*Programa. Mezclando */
/*Rápido */
/*Lento */
/*Ultimo */
/*Próximo */
"/*ocupando este canal!
¿Quieres cambiarlo?*/"
/*SÍ*/
/*NO*/
"/*ocupa este botón!
¿Quieres cambiarlo?*/"
/*Modo entrada salida*/
/*Entrada de vídeo Ajustes*/
/*Luminosidad*/
/*Contraste*/
/*Saturación*/
/*Colores*/
/*Ninguna operación*/
/*Advertencia*/
/*Hora de alarma*/
/*Tipo de alarma*/
/*Apagado automático*/
/*Tiempo de apagado*/
/*Nulo*/
/*Buzz*/
/*Voz*/
/*Conflicto de nombre de modelo*/
/*Apague primero el receptor para evitar accidentes.*/
/*¿Quiere un cierre forzoso?*/
/*Volver*/
/*Mínimo*/
/*Mediana*/
/*Máximo*/
/*Configuración rápida*/
"/*!""""#$%&'()*+,-./
0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~
*/"
/*Velocidad del servo*/
/*Interacción del modelo*/
/*Conmutador de salida multiprotocolo*/
/*Dirección de descarga manual:*/
